**ODPOWIEDŹ NR 1 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY**

Sulejówek, 12 lipca 2018 r.

Nr D.26.2.2018

**Odpowiedź nr 1 na zapytanie wykonawcy**

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.   
„Remont i modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sali gimnastycznej   
w Szkole Podstawowej nr 2 w Sulejówku”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. u. z 2017 r., poz. 1579), Szkoła Podstawowa nr 2 informuje, że w dniu 03 lipca 2018 r. wpłynęło zastępujące zapytanie wykonawcy:

**Pytanie 1.** W opisie znajduje się sformułowanie '' Należy wykonać izolacje zewnętrzną ściany fundamentowej od poziomu izolacji zewnętrznej ścian do poziomu -0,15 poniżej izolacji termiczne podbudowy pod posadzkowej'' co rozumieć przez ten zapis czy zamawiający ma namyśli wykonanie odkopania ścian fundamentowych   w celu wykonania izolacji zewnętrznej budynku czym wykonać ewentualną izolacje czy przyjąć naprawy terenu ( kostki brukowej  oraz trawników ) jaka ilość ewentualnej  izolacji jest do wykonania czy zamawiający ma wiedze na temat ewentualnych kolizji podczas robienia wykopów niezbędnych do wykonania izolacji?

**Odpowiedź 1.** Od spodu izolacji  termicznej ściany zewnętrznej  wykonać na ścianie fundamentowej izolację zewnętrzną termiczną na głębokość min 1 metra (strefa przemarzania). Pod płytą żelbetowe nośną wykonać izolację termiczną zgodnie z opisem izolacji na warstwie chudego betonu (min 8 cm).

**Pytanie 2.** Czy zamawiający dopuszcza wykonanie podłogi sportowej  równoważnej do projektowanej spełniającej wymagania stawiane przez projektanta - podkładka amortyzująca + ewentualna podkładka dystansowa

- ruszt krzyżowy z drewna iglastego

- ślepa podłoga z deski sosnowej

- nawierzchnią z klepki parkietowej

- lakier do podłóg sportowych?

**Odpowiedź 2.** Projektant dopuszcza warstwy podłogi sportowej równoważne spełniające warunki normowe.

**Pytanie 3.** Ile szt drzwi obejmuje zadanie dostawa i montaż 2 szt oraz wymiana 4 szt czyli w sumie 6 szt drzwi  z opisu ciężko wywnioskować ?

*Podział pomieszczenia należy wykonać zgodnie z koncepcją rysunkową, stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca szczegółowe wymiary ustali z Zamawiającym. Ścianki działowe należy wykonać z karton – gipsu, ściany należy zagruntować i dwukrotnie pomalować. Drzwi do szatni (2 szt.) muszą mieć wymiar 2 x 1 m. 3) wykonanie zabudowy meblowej (magazynowanie sprzętu sportowego) w pomieszczeniu obok szatni; 4) wymianie drzwi na sali gimnastycznej. W ramach zdania należy dokonać wymiany 4 par drzwi wewnętrznych. Wymiary drzwi: 100 x 206, 90 x 206, 149 x 206, 166 x 214 – wymiary podano w centymetrach.*

**Odpowiedź 3.** 2 pary drzwi wejściowych do sali + 2 pary drzwi do pomieszczeń na sali + 2 pary drzwi w pomieszczeniu na szatnie + 1 para drzwi na balkon = 7 par drzwi.

**Pytanie 4.** Gdzie w dokumentacji możemy odnaleźć przekrój pionowy przez  płytę żelbetową oraz warstwy podbudowy ,izolacji przeciw wilgociowej oraz izolacji termicznej?

**Odpowiedź 4.** Ze względu na dowolność rozwiązania  systemowego przyjętego w opracowaniu z zachowaniem min wymiarów nie narysowano przekroju. Zalecam przesłanie proponowanego przez wykonawcę rozwiązania.

**Pytanie 5.** Gdzie w dokumentacji możemy znaleźć projekt zabudowy meblowej jaka wysokość, pojemność, przekroje jakiego typu sprzęty mają być przechowywane jakie obciążenia maksymalne mogą być stosowane na poszczególne półki czy zabudowa ma być otwarta czy z drzwiczkami czy ewentualne drzwiczki powinny być wyposażone w zamek ile metrów bieżących zabudowy należy wykonać w ramach zadania i z jakiego materiału czy może być to meblowa laminowana płyta wiórowa ?

**Odpowiedź 5.** Zabudowa na całej wysokości pomieszczenia, maksymalne obciążenie na poszczególnych półkach do 50 kg, zabudowa z drzwiczkami na zamek, może być meblowa laminowana płyta wiórowa, wymiary całego pomieszczenia (w którym mają być wyodrębnione zabudowy) to 5,5m x 2m x 3,1m, przechowywany sprzęt to m.in. piłki, piłki lekarskie, woreczki, materace, sprzęt do gimnastyki korekcyjnej, skakanki, ciężarki, konkretny projekt do ustalenia na bieżąco.

**Pytanie 6.** Czy po wykonaniu nowych ścianek działowych należy pomalować tylko nowo powstałe ścianki czy całe pomieszczenia wraz z sufitami  jaka ewentualnie ilość ścian do pomalowania ma założyć wykonawca?

*Podział pomieszczenia należy wykonać zgodnie z koncepcją rysunkową, stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca szczegółowe wymiary ustali z Zamawiającym. Ścianki działowe należy wykonać z karton – gipsu, ściany należy zagruntować i dwukrotnie pomalować.*

**Odpowiedź 6.** Całe pomieszczenia do pomalowania (ściany i sufity).

**Pytanie 7.** Czy po wymianie drzwi w sali gimnastycznej wykonawca ma tylko miejscowo naprawić ścianę czy założyć malowanie całej sali gimnastycznej?

**Odpowiedź 7.** Należy wykonać malowanie całej sali gimnastycznej.

**Pytanie 8.** Czy jeżeli wyłoniony wykonawca bezzwłocznie przystąpi do demontażu starej podłogi sportowej, posadzki cementowej oraz warstw podbudowy oraz bezzwłocznie przystąpi do wykonania nowej podbudowy oraz płyty żelbetowej a mimo to płyta żelbetowa nie osiągnie wymaganej wilgotności do montażu drewnianej podłogi sportowej co jest nie zależne od wykonawcy czy zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania zadania?

**Odpowiedź 8.** Termin wykonania zadania jak w opisie, ewentualne zmiany w razie pojawienia się okoliczności określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.